|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo: | **Padronizar a Configuração das Balanças Toledo Wireless** |
| Procedimento: | **Configuração, Conforme Orientação** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programando a Prix5**  Para compatibilizar a Prix5 com a rede de comunicação, somente alguns parâmetros deverão ser ajustados:   * **Pressiona a tecla “MODO PROGRAMA”** * **Senha = ( 2011 + dia e mês corrente )** * **Para avançar até o menu “AJUSTAR PARÂMETROS” pressiona a tecla “LIGA”** * **Quando chegar no menu “AJUSTAR PARÂMETROS” pressione a tecla “ENTER”** * **Vai pressionado a tecla “ENTER” até chegar na opção “C20”** * **Na opção “C20”, é onde fazemos a configuração da rede na Balança.** * **Via pressionando “ENTER” e alterando o estado conforme dados da sua Filial. Só alterar as opções onde estão em VERMELHO, as demais deixe como esta, é padrão de fábrica.** * **Para digitar letras use o teclado da balança e para digitar números uso o teclado numérico.**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Parâmetro** | **Estado** | **Seleção** | | **C20** | **Comunicação de Rede** |  | |  | **Endereço da Balança na rede** | **Numero da Balança** | |  | **Rede Ethernet** | **L** | |  | **Cabo /Wi-Fi** | **Wi-FI** | |  | **Endereço IP** | **Endereço IP da Balança** | |  | **Mascara de Rede** | **255.255.255.224** | |  | **Gateway Padrão** | **10.120.117.158** | |  | **Porta de Comunicação** | **09000** | |  | **Chave de Criptografia** | **0000** | |  | **IG (IP Gerenciador WEB )** | **10.120.116.63** | |  | **SSID** | **TOLEDO** | |  | **Mode** | **Infraestrutura** | |  | **Channel** | **00** | |  | **OwnID** |  | |  | **Criptografia** | **WPA-PSK / TKIP** | |  | **Chave** | **#Wtol3@motwaL$** |  * **Depois continua dando “ENTER” até aparecer a mensagem “CONFIGURAÇÃO EFETUADA”.** * **Quando aparecer a mensagem “CONFIGURAÇÃO EFETUADA” pressiona a tecla “ESC”.** * **Depois em “MODO PROGRAMA”.** * **PRONTO A BALANÇA JÁ ESTA OK.....** |

##### \*\*\* BALANCAS TOLEDO 10 a 20 \*\*\* #####

# Balanca Hortifruti

10.120.117.129 balanca10

10.120.117.130 balanca11

10.120.117.131 balanca12

# Balanca Frios

10.120.117.132 balanca13

10.120.117.133 balanca14

10.120.117.134 balanca15

10.120.117.135 balanca16

# Balanca Sala Preparo

10.120.117.136 balanca17

10.120.117.137 balanca18

10.120.117.138 balanca19

10.120.117.139 balanca20