PROCEDIMENTO CONFIGURAÇÃO IMPRESSORAS

**DATAMAX**


**AlegroFlex 4206**

FILIAL - 46

1. **Certifique-se de estar trabalhando com a firmware correta da impressora, você irá detectar isso ao tentar ingressá-la na rede lan.**

**Caso isso ocorra erro ou nenhuma resposta por parte da impressora o firmware pode estar desatualizado, Leia "gts-mclass-03.pdf".**


1. **Ao ligar a impressora essa é a tela principal:**

****


1. **Acione a tecla "MENU"**

****


1. **Vá em ajuste de sistema**

****


1. **Acione a opção de menu**


****

1. **Acione o modo avançado**


****

1. **Entre nas configs de rede:**


**   **

****


1. **Após configurar a rede, a impressora estará preparada para ser acessada via browser através do ip já configurado:**

****


1. **Visualize o NETWORK STATUS**

****


1. **GENERIC NETWORK CONFIGURATION**


****


1. **WIRED ETHERNET SETTINGS**


****

1. **DMXrfNet2 Settings**

****

1. **DMXrfNet3 Settings**
2. **AJUSTES DO SISTEMA**

****

****

**AUTOMÁTICO = ACEITA SOMENTE ETIQ CONTÍNUO**


**PLZ = ACEITAS CONTINUO E GAP (LAMMBE-LAMBE)**

**TIPO DE ETIQUETAS:**

**GAP = LAMBE-LAMBE**

**CONTINUO = GÔNDOLA**


**\* AJUSTE DE INSUMOS**

****


**ou 100 se necessário**

**ou 180 se necessário**

**\* AJUSTE DE IMPRESSÃO**

****

**\* OPCIONAIS**


****

**TIPO DE CORTE:**


**C / GUILHOTINA = HABILITADO**

**S / GUILHOTINA = DESABILITADO**

**\* COMUNICAÇÃO**


****

**\* DIAGNÓSTICOS**

****

**\* NETWORK PRINT OPTIONS**

**AQUI VOCÊ DEVE MANDAR UMA IMPRESSÃO DE TESTE:**

****

**SENHA DO ADMIN WEB PADRÃO = SYSADM**

**SENHA DO ADMIN WEB FILIAL = 2023**